ELŐZETES SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
1. Vis maior esemény rövid leírása a helyszín megjelölésével
2021. április 16-án a délutáni órákban a Berek vízmosás 320-350 szelvényei között a felhajtó utat szegélyező mintegy 10-12 m magas függőleges partfal 25-30 m szélességben – eltorlaszolva az önkormányzati tulajdonban lévő utat – leomlott. A partfal felső peremén lefektetett D90-es KPE ivóvíz főnyomóvezeték az omlás következtében az érintett csatlakozásnál szétnyílt, így a felettes ingatlanok – lakóházak és üdülők – a sérült szakasz ideiglenes kiváltásáig – vízellátás nélkül maradtak. 
Az útra leomlott földanyagot 5 km szállítási távolságon belül kijelölt depóba szállították. 

Fenti intézkedéseknek köszönhetően az esti órákra mind a közlekedés, mind a vízellátás helyreállt.

2. A végleges helyreállítás munkálatai

A kárelhárítási munkák fentiekkel korántsem fejeződtek be. A végleges helyreállítás érdekében szükséges további munkálatok:

· a közutat közvetlenül veszélyeztető leomlás-veszélyes partfal biztonságos kialakítása (irtás, földmunka, szállítás);

· a partfelomlással veszélyeztetet főnyomócső szakasz végleges kiváltása nyomvonal áthelyezéssel;

· a leomlással veszélyeztetett vízmérő akna biztosítása (áthelyezése);
· a veszélyeztetett partfal peremén vízelvezető vápa kialakítása a további vízhatás megakadályozása érdekében. 
3. Az esemény kiváltó oka

A mögöttes terület a partfal felé lejt, így a vízgyűjtőről lefolyó felszíni / felszín alatti vizek a meredek falat áztatják. A térségben eddig előfordult partomlások rendkívül intenzív csapadékeseményhez voltak köthetőek. Ez esetben a megelőző időszak a térségben kifejezetten aszályos volt, az előző napokban lehullott csapadék 8-10 mm-re becsülhető, jórészt szemerkélő eső formájában. 

Az omlás utáni állapotokból következtethető, hogy az érintett partfalszakasz függőeleges repedésekkel tagolt, a repedések elszíneződései 

· egyrészt korábbi bemosódásokra utalnak,

· másrészt mészkiválás észlelhető a előbukkant függőleges falakon. 

Ezek a nyomok egy lassú beszivárgás végkövetkezményére utalnak: a makroporózus szerkezetű lösztalaj mészváza feloldódott, s összeroskadt.

Hasonló esetek megelőzése érdekében a parti ingatlanok tulajdonosainak figyelmét fel kell hívni, hogy a meredek partfalat óvják a vízhatástól, és a parti magas fákat csonkolják le a talajlazító hatás megakadályozása érdekében. 
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